Rundholz Durchmesser 150mm/Kantholz

Stempelkörper Rundholz

Metallrohr 10mm, hohl als Halterung

Schraube + Mutter (5mm, SW 9) zur Befestigung am Grundkörper

Unterlegscheibe für Scharnier

Lötzinn

Sperrholzplatte ~5mm, 0.5m²

Kupferdraht verschiedene Aderquerschnitte, 0.5mm²-2.5mm²

Stromkabel 2.5mm²

Kupferfolie/Blech für Schaltkontakt

Teflondichtung

Feder 70mm-90mm, Drahtdurchmesser ~1mm